**FORNITURA DI UNA MIETITREBBIATRICE AUTOLIVELLANTE PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA AGRARIA-AUB DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

**LOTTO 2: MIETITREBBIATRICE AUTOLIVELLANTE**

**SCHEMA DI OFFERTA TECNICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome commerciale delle mietitrebbiatrice** |  |
| **Denominazione Fornitore** |  |
| **Denominazione Produttore** |  |
| **Sito web Fornitore e/o Produttore** |  |

**\*Si ricorda che il progetto tecnico deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l’esclusione dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.**

COMPILARE SIA LA TABELLA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE MINIME TECNICHE, CHE LA TABELLA RELATIVA AI CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE DI SEGUITO RIPORTATE.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARATTERISTICHE MINIME TECNICHE E FUNZIONALI DELLA MIETITREBBIATRICE E DELLE SUE COMPONENTI (come da Capitolato)** | | **SI**  *(barrare con una X)* | **NO**\*  *(barrare con una X)* | **Note**  *(ad es. in caso di eventuale equivalenza)* | **N. pagina** **della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento minimo** |
| **1** | **Tipologia:** Mietitrebbiatrice auto-livellante. |  |  |  |  |
| **2** | **Trasmissione:** a quattro ruote motrici |  |  |  |  |
| **3** | **Serbatoio:** di capacità non inferiore a 6000 l e munito di coperchio per proteggere da pioggia ed infiltrazioni ad azionamento dalla cabina. |  |  |  |  |
| **4** | **Sistema di autolivellamento:** a controllo automatico e capace di compensare almeno il 35% di pendenza trasversale, il 25% di pendenza longitudinale in salita ed l’8% di pendenza longitudinale in discesa. |  |  |  |  |
| **5** | **Telecamera** per retromarcia. |  |  |  |  |
| **6** | **Trinciapaglia.** |  |  |  |  |
| **7** | **Testata da grano** di larghezza non inferiore a 5.30 m e con regolazione automatica dell’altezza di taglio. |  |  |  |  |
| **8** | **Gancio di traino** omologato per il carrello portabarra**.** |  |  |  |  |
| **9** | **Controbattitore** con regolazione a comando elettrico e a sezioni per agevolare il passaggio di coltura**.** |  |  |  |  |
| **10** | **Carrello porta-barra** omologato per il trasporto in strada |  |  |  |  |
| **11** | **Cabina: munita di:**   * aria condizionata; * sedile a sospensione pneumatica; * display per il monitoraggio dei settaggi e del processo di trebbiatura. |  |  |  |  |
| **12** | **Compatibile con le agevolazioni per l’agricoltura 4.0**, in particolar modo, deve anche essere munito di sistema di:   * telemetria con abbonamento di trasferimento dati per almeno 5 anni; * ricevitore GNSS con una precisione non superiore in valore a 30 cm; * sensore per la mappatura dell’umidità, della resa, misura dell’altezza barra di taglio; * possibilità di gestire le mappe di resa e di umidità e di creare mappe di prescrizione; |  |  |  |  |
| **13** | **Pneumatici anteriori:** di larghezza pari ad almeno 600 mm. |  |  |  |  |
| **ULTERIORI CARATTERISTICHE MINIME TECNICHE E FUNZIONALI DELLA MIETITREBBIATRICE (come da Capitolato)** | | **SI**  *(da barrare con una X come ulteriore conferma)* | | **Eventuali note** | **Eventuale N. pagina** **della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento minimo** |
| **14** | La mietitrebbiatrice sarà corredata da una garanzia legale della durata minima di almeno 12 (dodici) mesi |  | |  |  |
| **15** | Immatricolazione, trasporto, consegna e verifica di conformità del veicolo |  | |  |  |

| **CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO** | | | **N. pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza della caratteristica indicata (qualora si dichiari di possederla)** | **Eventuali note** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Sistema di guida automatica completo** **con una precisione non superiore a 30 cm e con compensazione della pendenza** | □ SI □ NO |  |  |
| **2** | **Velocità di scarico** | Indicare la velocità di scarico Vi offerta:  Vi= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **3** | **Capacità serbatoio superiore a** **6000 l, minimo previsto dal Capitolato tecnico al par. 3** | □ SI □ NO  Se sì, specificare la capacità del serbatoio Ci offerta:  Ci= \_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **4** | **Barra per la raccolta del mais da 6 file** | □ SI □ NO |  |  |
| **5** | **Telecamere addizionali (ad es. per il tubo di scarico e sul sollevatore), in aggiunta alla telecamera per retromarcia prevista da Capitolato** | □ SI □ NO  Se sì, indicare il numero e la tipologia di telecamere offerte aggiuntive alla telecamera per retromarcia prevista da Capitolato:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **6** | **Intervallo di sostituzione dell’olio del motore** | Indicare il numero di ore di intervallo per la sostituzione dell’olio della mietitrebbiatrice offerta:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **7** | **Impianto di climatizzazione controllato automaticamente** | □ SI □ NO |  |  |
| **8** | **Pendenza trasversale aggiuntiva a quella prevista da Capitolato** | □ SI □ NO  Se sì, indicare la pendenza trasversale PT offerta, espressa in percentuale:  PT= \_\_\_\_\_\_\_\_ % |  |  |
| **9** | **Pendenza longitudinale in discesa aggiuntiva a quella prevista da Capitolato** | □ SI □ NO  Se sì, indicare la pendenza longitudinale in discesa PLdis offerta, espressa in percentuale:  PLdis = \_\_\_\_\_\_\_\_ % |  |  |
| **10** | **Pendenza longitudinale in salita aggiuntiva a quella prevista da Capitolato** | □ SI □ NO  Se sì, indicare la pendenza longitudinale in salita PLsal offerta, espressa in percentuale:  PLsal = \_\_\_\_\_\_\_\_ % |  |  |
| **11** | **Tempistiche di consegna della mietitrebbiatrice prima di quanto previsto dal Capitolato tecnico** | □ SI □ NO  Se sì, specificare se è offerta:   * pronta consegna * consegna entro il 10/12/2021   Nota bene: la pronta consegna indica che la mietitrebbiatrice debba essere consegnata entro 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto o dalla data di avvio della fornitura, qualora la Stazione appaltante si riservi la facoltà di ordinare l’avvio dell’esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso. |  |  |

Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timbro e firma del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_